**WD200**

**数字变送器模块**

**型号：** WD200

**特点：**

1.体积小、方便适用

2.适用于所有电阻应变式称重传感器

3.支持1~8路传感器接入

4.WD200-4可支持最多四路传感器接入

5.WD200-8可支持最多八路传感器接入

6.具有RS485或RS232通讯接口

**技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 电源 | DC12-24V |
| 工作温度 | -10℃-40℃ |
| 湿度 | 90%RH不可结露 |
| 传感器输入电压 | 直流5v |
| 功率 | 最大 10W |
| 通讯协议 | 标准Modbus RTU和自定义协议 |
| 通讯接口 | RS485或RS232 |
| 物理尺寸 | 93.3\*87.6（WD200-4） 123\*88(WD200-8) |